2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

100

200

300

400

500^{failuremode 1}

failuremode 2 failuremode 3 failuremode 4

bare_PA_batchall_cum