Volt

1 1.5 2 2.5 3

Ampere

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 x10^{-5} ee_VI_25.5.1999_17:23:9

1) Detector: ee 2) Operator: e 3) Comment: 4) Configuration:

Voltage K236: Source: F0, Source V, Measure I Function: F,0 DC Output Sensing: O0 Local (default) Filter: P5 32 readings (default) Suppression: Z0 disabled (default) Integration Time: S3 20msec (default) Default Delay: W1 enabled (default) Compliance Level: L0.0001, A Compliance Range: L,6 100uA (default) If source in compliance: data point skipped Bias Range: B,0, auto (default) Bias Delay: B,,1000 msec Bias Level: B0,, V Ramp Delay: 200 msec Start: 1 V Step: 1 V Stop: 3 V